Тема: «Коэффициент полезного действия. Лабораторная работа № 10 «Определение КПД наклонной плоскости».
Цель: усвоить понятие КПД,  ввести формулу для нахождения коэффициента полезного действия простых механизмов, вычислить КПД наклонной плоскости, узнав полезную и затраченную работу по поднятию груза; выяснить, что КПД < 1.
Оборудование: динамометр, дощечка, штатив, деревянный брусок, измерительная лента (или линейка), набор грузов.
                                                          Ход урока.
I.Организационный момент.
II. Актуализация знаний.
Проверочный тест.
1. Твердое тело, способное вращаться вокруг своей неподвижной опоры:
А. рычаг ;  Б. плечо рычага ; В. наклонная плоскость; Г. момент силы;
2. Произведение модуля силы, вращающей тело, на её плечо называется:
 А.  Работа ; Б. плечо рычага ; В. момент силы; Г. блок
3. Кратчайшее расстояние между точкой опоры и прямой, вдоль которой действует на рычаг сила, называется: 
А. путь; Б. рычаг ; В. подвижный блок; Г. плечо силы;
4. Рычаг находится в равновесии тогда, когда силы, действующие на него:
А. прямо пропорциональны плечам этих сил ; Б. обратно пропорциональны плечам этих сил; В. равны плечам этих сил; Г. нет верного ответа.
5. За единицу измерения работы в СИ называют:
А. Ньютон; Б. Ватт; В. Джоуль; Г. килограмм 
Вопросы:
1. Груз неподвижно висит на подвесе. Совершается ли работа действующей на него силой тяжести?
2. Тело перемещается по горизонтальной плоскости . Чему равна работа силы тяжести?
3. Почему автомобиль уменьшает скорость движения, если он въехал в гору с неизменной мощностью?
III. Изучение нового материала.
На практике совершенная с помощью механизма полная работа всегда несколько больше полезной работы.
Причины ! Существование трения, веса самого механизма.
Одной из основных характеристик любого механизма является коэффициент полезного действия (КПД). Чем выше КПД, тем эффективней и выгоднее работает механизм.  
Отношение полезной работы к полной работе называется коэффициентом полезного действия
   Коэффициент полезного действия машин и механизмов равен: η = Ап/ Аз ; η = Ап ·100% /Аз,   
где Ап – полезная работа, необходимая для достижения поставленной цели, а АЗ – работа, затраченная нами на приведения механизма в действие. Из–за действия силы трения и других факторов, затраченная работа всегда больше полезной Аз > Ап. 
Отсюда следует, что КПД всегда меньше 1 (или 100%): КПД < 1 
IV. Выполнение лабораторной работы.
1.Инструктаж по технике безопасности.
2. Определите цену деления измерительных приборов. Цд= ….Н.(динамометра), Цл = …. Н. (линейки).
3. Используя динамометр, определите вес бруска (Р),поднимая его на высоту h (записать в таблицу).
4. Перемещая брусок с постоянной скоростью вверх по наклонной плоскости, измерьте необходимую для этого силу тяги (F). (записать в таблицу).
5. С помощью линейки определите путь s, пройденный нижним краем груза, и высоту h, на которую он был поднят.  (записать в таблицу).


6. Вычислите полезную и затраченную работы: , 

7. Найдите КПД наклонной плоскости. 
Пример выполнения работы:
	Р, Н
	h, м
	Aп, Дж
	F, H
	S, м
	Аз, Дж
	η, %

	4
	0,4
	1,6
	4,4
	0,5
	2,2
	72%


Вычисления:
Ап = 4 Н⋅0,4 м = 1,6 Дж; Аз = 4,4 Н⋅0,5 м = 2,2 Дж;
η =Ап 100% /Аз = 1,6Дж 100% / 2,2 Дж ≈ 72%
Вывод: мы определили КПД наклонной плоскости  на опыте и  убедились, что он меньше 1.
V. Итог урока.
- Что такое КПД?
- Как  вычислить КПД простого механизма?
-  Какой  буквой обозначается КПД?
- Единицы измерения КПД.
VI. Домашнее задание: § 61.
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