Тема: «Лабораторная работа №7 «Измерение электродвижущей силы и внутреннего сопротивления источника тока».
Цель: научить измерять ЭДС источника тока и определять его внутреннее сопротивление, используя закон Ома.
Оборудование: амперметр, вольтметр, ключ, провода, реостат, источник тока.
                                                        Ход урока.
I.Организационный момент.
II. Актуализация знаний.
А). Фронтальная беседа.
1.Почему электрическое поле заряженных частиц (кулоновское поле) не способно поддерживать постоянный электрический ток в цепи?
2. Какие силы принято называть сторонними?
3. Что называют электродвижущей силой? По какой формуле определяют? В чём измеряют?
4. От чего зависит знак ЭДС в законе Ома для замкнутой цепи?
5. Чему равно внешнее сопротивление в случаях: а). короткого замыкания; б). разомкнутой цепи?
6. Сформулируйте закон Ома для замкнутой цепи.
7. Назовите формулу закона Ома для замкнутой цепи.
8. Сформулируйте закон Ома для участка цепи.
9. Назовите формулу закона Ома для участка цепи.
      10. Какова роль источника тока в электрической цепи?
      11. На каком участке цепи фактически действует ЭДС?
      12. Чему равно напряжение на участке цепи, не содержащем источник тока?
      13. Чему равно напряжение на участке цепи, где включен источник тока?
      14.  Как связана ЭДС с напряжением на внутренней и внешней частях электрической цепи?
       15. Как измерить ЭДС?
Б). Решение задач.
1. ЭДС источника тока равна 100 В. При замыкании на внешнее сопротивление 49 Ом сила тока в цепи равна 2 А. Каково внутреннее сопротивление источника тока и сила тока короткого замыкания?
2. При замыкании источника тока на резистор сопротивлением R1 = 3,9Ом сила тока в цепи 
I1 = 0,5 А, а при замыкании источника тока на резистор сопротивлением R2 = 1,9 Ом сила тока в цепи I2 = 1 А. Найдите ЭДС источника и его внутреннее сопротивление.
III. Выполнение лабораторной работы.
1.Инструктаж по технике безопасности.
2. Соберите электрическую цепь согласно рисунку 17.5 на стр. 352 учебника.
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3. Проверьте надежность электрических контактов, правильность подключения амперметра и вольтметра.
4. Проверьте работу цепи при разомкнутом и замкнутом ключе.
5. Измерьте ЭДС источника тока.
6. Снимите показания амперметра и вольтметра при замкнутом ключе и вычислите rпр.
Из закона Ома для замкнутой цепи получаем ξ = U + Ir, где U= IR — напряжение на внешней цепи.

.







7. Заполните таблицу:
	№ опыта 
	Измерено 
	Вычислено 

	 
	Uпр, В
	Iпр, А
	ξпр, В
	ΔиU, В
	ΔоU, В
	ΔU, В
	εU, %
	εЕ, %
	rпр, Ом
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	ΔIи, А
	ΔIо, А
	ΔI, А
	εI, %
	εr, %
	Δr, Ом

	Измерение ξ 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Измерение г 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


8. Вычислите абсолютную и относительную погрешности измерения ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.
9. Запишите результаты измерений ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока:
ξ=ξпр ±Δξ, εЕ = …%;
r = rпр ±Δr, εr = …%;
Максимальные погрешности измерений внутреннего сопротивления источника тока определяются по формулам

            Δr = rпрεr   
IV. Итог урока.
Контрольные  вопросы
1. Почему показания вольтметра при разомкнутом и замкнутом ключе различны?
2. Как повысить точность измерения ЭДС источника тока?
3. Можете ли вы предложить другие способы измерения ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока?
V. Домашнее задание: упр. 19(7).
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